|  |
| --- |
| **СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЖБУЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2026 ГОДА**  **АКТУАЛИЗАЦИЯ (КОРРЕКТИРОВКА)**  **2024 ГОДА**  **ЗАКАЗЧИК:АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЖБУЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  **РАЗРАБОТЧИК:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛПРОЕКТ»**  г. Уфа, 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения СП Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан | | | | | | | |
| на период до 2028 год | | | | | | | |
| Актуализация (корректировка) 2024 года | | | | | | | |
| Таблица 6.1. –Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| **Котельная №1 с тепловыми сетями** | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: в с. Бижбуляк, ул. Победы от ТК котельной до здания гаража по ул.Победы 120м, в т.ч.- ДУ100мм-50м, ДУ50мм-70м | Замена физически изношенных тепловых сетей на трубопроводы с ППУ изоляцией в целях сокращения потерь тепловой энергии в сетях, качественного теплоснабжения потребителей | 2406 | 2406 |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей- на трубы ППУ изоляцией в с. Бижбуляк, ул. Советская от ТК ДК до здания д/сада «Журавушка» 100м, в т.ч.-ДУ76мм-25м, ДУ100мм-60м, ДУ150мм-15м | 2185 |  | 2185 |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей- на трубы ППУ изоляцией в с. Бижбуляк, ул. Победы от ДК до здания ПЧ-100м ДУ76 мм | 2022 |  |  | 2022 |  |  |
| 4 | Замена ветхих тепловых сетей- на трубы ППУ изоляцией в с. Бижбуляк, ул. Центральная от ДК от ж.д.№10 до ТК-100м ДУ 76мм | 1738 |  |  |  | 1738 |  |
| 5 | Замена ветхих тепловых сетей- на трубы ППУ изоляцией в с. Бижбуляк, ул. Центральная от ТК до ж.д. №8-100м ДУ 76 | 1807 |  |  |  |  | 1807 |
| **Итого ориентировочные затраты** | | | **10158** | **2406** | **2185** | **2022** | **1738** | **1807** |